Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WIM.271.2.38.2022

Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/ /2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia**

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Plac aktywności fizycznej – OCR od Juniora do Seniora przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu”

1. **Założenia do PFU**

Utworzenie nowoczesnego, estetycznego, atrakcyjnego i funkcjonalnego placu aktywności fizycznej – OCR na terenie wzniesienia o charakterze rekreacyjnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

Zakres opracowania zgodny z poniższym opisem projektu:

Wykonanie placu aktywności fizycznej poprzez zakup i instalację urządzeń infrastruktury sportowej w postaci przeszkód i bram przeszkodowych. Projekt ma na celu umożliwienie organizowania zawodów OCR, stworzenie miejsca wypadowo-treningowego dla pobliskich drużyn sportowych OCR, a także stworzenie własnej drużyny sportowej OCR reprezentującej miasto. Ważnym elementem przedsięwzięcia są alternatywne zajęcia wychowania fizycznego oraz międzypokoleniowe miejsce spędzenia wspólnego czasu dla całej rodziny.

Planowana powierzchnia terenu przeznaczonego na plac OCR to ok. 1100 m2

Znaleźć się na nim powinny:

1 Przeszkody

 a Ninja Track

 I Hamsterious – przeszkodą typu combo z wykorzystaniem chomika

 II Walle – ścianki do pokonania góra, dół

 III Anaconda – przeszkoda typu równoważnia

 IV Destiny Pro – przeszkoda typu combo

 V Mostek tybetański

 VI Ściana pionowa

 VII Ściana skośna

 VIII Ściana nabiegowa

 IX Multirig

 X Fatality – przeszkoda typu combo

 b Tor kids

 I Mostek tybetański

 II Multi rig (klasyczny)

 III Ścianka niska

 IV Równoważnia

 V Poręcze góra, dół

 VI Porodówka

 VII Monkey bar prosty

 VIII Tyrolka

 IX Równoważnia ruchoma

 X Pajęczyna – przeszkoda koordynacyjna

 XI Ścianka skośna z łańcuchów

 c Brama 1

 I Stairway to Heaven

 II Chomik

 III Fatality

 IV Ufo

 V Dragon Tail

 VI Kołkownica

 VII Drabinki

 VIII Szczupak

 IX Chwyt „T”

 X Ninja

 XI Nunczakobile

 d Brama 2

 I Monkey bar prosty

 II Monkey bar skośny

 III Drabinki ruchome (3szt)

 IV Multi rig (klasyczny)

 V Snake (obrotowe kółka i nunczaka)

 VI Hot wheels (obręcze)

 VII Flying monkey bars

 VIII Drążki do podciągania

 IX Kołowrotek

 X Pedały ręczne

 XI Drabina Salomona

 XII Lina

 XIII Rope to rope

 XIV Chwyty kulki i nunczaka

 XV Kołki do przechodzenia z ringami

 XVI Pegboard

 XVII Fireman

2 Nawierzchnia mineralna – 400 m2

3 Kosz na śmieci – 8 szt

4 Stojaki rowerowe – 5 szt

5 Ławka – 10 szt.

6 Oświetlenie solarne - 10 punktów świetlnych

7 Wiata – 2 szt.

8 Kamery monitoringu – 4 szt.

1. **Uwagi ogólne**

**Dobór elementów infrastruktury oraz urządzeń sprawnościowych należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz z Zamawiającym**

Program Funkcjonalno-Użytkowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi w tym zakresie oraz opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w opracowaniu w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.