#### Opis przedmiotu zamówienia

**Zakres rzeczowy robót obejmujący wykonanie remontu sali lekcyjnej na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach budżetu obywatelskiego „Przystań zabawy”.**

Sala lekcyjna : 65,96 m2

H= 4,20 m

Zakres prac :

- malowanie ścian emalią ftalową matową do wysokości ościeżnicy drzwiowej z przygotowaniem powierzchni dla tego rodzaju farby oraz malowanie farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie powyżej ościeżnicy do sufitu z przygotowaniem powierzchni do malowania: – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm,

- malowanie sufitów farbą lateksową z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm .

 

Fot. 1, 2. Widok sali do remontu.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emalii ftalowej.

Kolorystyka robót malarskich:

Malowanie ścian:

- od podłogi do wysokości ościeżnicy drzwiowej : emalia ftalowa matowa, Caparol kolor Jade 120,

- powyżej wysokości ościeżnicy : farba lateksowa Caparol kolor jade 30,

Malowanie sufitu: farba lateksowa Caparol kolor Jade 30.

 

Fot. 1, 2. Widok sali do remontu.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach do zaplecza narożników ochronnych z kątownika pcv (np. firmy CS Polska) o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do koloru ściany,

- wymienić wszystkie kratki wentylacyjne w pomieszczeniach na nowe w kolorze białym,

Wszystkie rury c.o. pozostają bez malowania jako ocynkowane.

Roboty obejmują również, mycie i sprzątanie po robotach remontowych.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.

Dodatkowe informacje: mail : lkozlowski@um.swinoujscie.pl