Świnoujście, dnia 20.03.2023 r.

znak sprawy: WIZ.271.2.20.2023

**ZAPYTANIE OFERTOWE zmiana nr 1**

**zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym**

**dot. ,,Wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na terenie pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu wraz z ich pielęgnacją”**

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl), astankiewicz@um.swinoujście.pl, tel. 91 3212770.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1,2 i 3.
2. Kryteria oceny ofert:
3. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
4. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
5. Data realizacji zamówienia w zakresie wykonania nasadzeń : do 30.05.2023 r.

Data realizacji zamówienia w zakresie pielęgnacji nasadzeń: do 28.04.2024 r.

1. Okres gwarancji *(jeżeli dotyczy):*
2. Forma oferty. Sposób składania oferty:
3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
4. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
5. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl)
6. termin złożenia oferty: do dnia **23.03.2023 r. godz. 12.00;**
7. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: **23.03.2023 r., godz. 12.30**, w pok. nr 1.4, ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.
9. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
10. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

………………………………………

podpis i pieczątka

sporządził: kierownika komórki organizacyjnej

………………….………………………..

imię i nazwisko pracownika

**OFERTA**

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: ....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.20.2023 z dnia …………………r. oferuję wykonanie zamówienia:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

*(wpisać przedmiot zamówienia)*

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. Pozostałe kryteria oceny ofert *(jeżeli dotyczy):*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Potwierdzam:
4. realizację przedmiotu zamówienia do dnia ……………r.,
5. udzielam gwarancji na okres *(jeżeli dotyczy)* ……………………………………
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………..……………

miejscowość, dnia

……………...........………………………

podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

……………...........………………………

pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego WIZ.271.2. 20.2023 - zmiana nr 1

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

*1.1 Wykonanie nasadzeń bylin i traw i krzewów na terenie pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej spełniających wytyczne z załącznika nr 3 do zapytania zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,*

*a w tym:*

1. *dostawa sadzonek traw, bylin i krzewów gatunków:*

*ostnica cieniutka ‘Pony Tails’ pojemnik p9 - 2 790 szt.;*

*liliowiec ogrodowy mix kolorów żółtego, pomarańczowego i różowego pojemnik p12- 190 szt.;*

*werbena patagońska ‘Violetta’ pojemnik średn. 12cm - 512 szt.;*

*roża ‘Marathon’ pojemnik 2l- 1020 szt.;*

*tawlina jarzębolistna ‘Sem’ pojemnik 2l - 80 szt.;*

*pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ pojemnik 3l- 78 szt.;*

1. *przygotowanie terenu (ok. 750 m2) pod nasadzenia wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną 112 m3;*
2. ***założenie ekranów przeciwkorzeniowych (wys.60 cm) 220 mb;***
3. *nasada wymienionych w pkc-ie a) traw, bylin i krzewów wraz z zasileniem nawozem granulowanym długodziałającym i użyciem hydrożelu oraz przygotowaniem dołów o  wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego;*
4. ***wykonanie ściółkowania grubą korą na powierzchni rabat (750m2) o grubości warstwy 3 cm;***
5. *uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;*

*1.2 Wykonanie nasadzeń 7 szt. drzew na terenie pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej spełniających wytyczne z załącznika nr 3 do zapytania zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, a w tym:*

*a) przygotowanie terenu pod nasadzenia;*

*b) przygotowanie dołów o wymiarach nie mniejszych niż 50 x 50 x 70 cm;*

*w zależności od wielkości bryły korzeniowej;*

*c) doły należy zaprawić do połowy ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożelu;*

*d) dostawa sadzonek drzew gatunku klon‘Drummondii’ o obwodach pni 16-18 cm;*

*e) wokół posadzonych drzew należy uformować misy o średnicy od 0,8 do 1,0m*

*i wyściółkować je warstwą zmielonej kory o grubości 5 cm;*

*f) opalikowanie drzew przy użyciu* ***3 palików*** *i taśm mocujących;*

*1.3 Pielęgnację nasadzeń drzew wg wykazu w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, która obejmuje:*

*a) odchwaszczanie i spulchnianie ziemi pod drzewami- 2 razy w miesiącu do IX;*

*b) podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 6 razy w ciągu*

*pół roku ze szczególnym uwzględnieniem okresów suszy;*

*c) przycinka drzew raz w roku w miarę potrzeb;*

*d) bieżąca wymiana, uzupełnianie i korygowanie umiejscowienia palików*

*i taśm mocujących;*

*1.4 Pielęgnację nasadzeń bylin i krzewów, a w tym:*

*Szczegółowy zakres prac:*

*1) odchwaszczanie - 4 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego w miesiącu maju, czerwcu,*

*lipcu i sierpniu (przy intensywnym rozwoju gatunków niepożądanych*

*przeprowadzić dodatkowe odchwaszczania) (ręczne, przy użyciu chwastownika)*

*2) nawożenie – 2 razy w roku wiosną w miesiącu kwietniu (np. Polifoska) i jesienią*

*w miesiącu wrześniu (nawóz zawierający potas i fosfor)*

*3) nawadnianie - nasadzenia powinny być nawadniane w ilości 15 l/m2 min. 1x na*

*dwa tygodnie, od 15 kwietnia do 30 października;*

*4) zabezpieczenie roślin na zimę - okryć część naziemną roślin materiałem przewiewnym*

*np.słomą, stroiszem lub białą agrowłókniną, na przełomie listopada/grudnia*

*5) bieżąca przycinka mająca na celu zachowanie skrajni jezdni, ścieżki*

*rowerowej, chodnika, min. 3- krotne w sezonie w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu*

*6) bieżące grabienie liści w miesiącach październiku (1 x w tygodniu), listopadzie*

*(1x w tygodniu), grudniu (1 raz w tygodniu), styczniu (1 raz w miesiącu);*

*7) przycinanie złamanych, chorych części roślin w miesiącu kwietniu (1 x w miesiącu)*

*i wrześniu (1 x w miesiącu);*

*8) bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów w miesiącu czerwcu, lipcu,*

*sierpniu, wrześniu;*

*9) uzupełnienia ściółki wg potrzeb;*

*10) monitorowanie występowania chorób i szkodników, zastosowanie*

*odpowiedniej profilaktyki;*

*13) wymiana wypadłych roślin do 100 szt.*

*Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany sadzonek na sadzonki innych, równoważnych gatunków i odmian.*

Załącznik nr 3 do zapytania WIZ.271.2.20 .2023 - zmiana nr 1

      Wymagania dla materiału roślinnego:

1. Materiał roślinny sadzeniowy

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki roślin powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), BN-76/9125-01(6) właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, liczba szkółkowań oraz zgodne z opracowaniem Związku Szkółkarzy Polskich – Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.

Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski:

- drzewa liściaste formy piennej o obwodzie pnia mierzonego na wys. 100 cm od powierzchni ziemi nie mniej niż 16-18 cm,

- krzewy liściaste o wysokości nie mniejszej niż 40 – 60 cm,

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

* pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany
* przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
* system korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów uszkodzeń, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe
* bryła korzeniowa u drzew powinna być prawidłowo uformowana, bez uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości rośliny,
* pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte
* pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone
* przewodnik powinien być prosty
* korona powinna być uformowana na wysokości 200-220 cm
* blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roślin, mechaniczne uszkodzenia pnia
* odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia
* oznaki chorobowe
* ślady żerowania szkodników
* zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych
* martwice i pęknięcia kory
* nie zabliźnione rany po cięciach formujących
* uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika
* wieloprzewodnikowe lub widlaste korony
* korony wrzecionowe lub jednostronne
* uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
* złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

**Wymagania ogólne dla wszystkich gatunków roślin bylinowych zgodny z opisem zawartym w normie BN-71/9124-02** oraz z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich:

1. bryła korzeniowa dobrze przerośnięta korzeniami,
2. byliny powinny być młode, żywotne
3. dzielone i posadzone w poprzednim sezonie,
4. niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób i szkodników.

**Wymagania ogólne dla traw zgodny z opisem zawartym w normie BN-71/9124-02** oraz z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich:

1. bryła korzeniowa dobrze przerośnięta korzeniami,
2. trawy powinny być młode, żywotne
3. dzielone i posadzone w poprzednim sezonie,
4. niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób i szkodników.
   1. Transport materiału roślinnego

Transport materiału roślinnego nie może spowodować uszkodzeń, ani pogorszenia jakości transportowanych roślin.

* W czasie transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem.
* Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być jak najszybciej oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem grzybobójczym.
* Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (worki jutowe) lub być w pojemnikach.
* Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.
* Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania.
* Przy transporcie na większe odległości rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu.
* W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

       Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien        być  odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

* rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i podlewane;
* rośliny z bryłą korzeniową należy zadołować lub obsypać substratem w ocienionym miejscu i podlewać (rośliny z bryłą korzeniową należy przenosić wraz z substratem, w którym rosły w szkółce).

Szczególną uwagę należy zwrócić na transport i przechowywanie rośliny wodnych.

Należy zapewnić im odpowiednią wilgotność w czasie transportu  i posadzić

zaraz po dostarczeniu na miejsce (jeśli jest to niemożliwe rośliny

wodne można        przechowywać w        zacienionym i odpowiednio

wilgotnym miejscu        maksymalnie 1-2 dni).

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)