*Załącznik nr 1 do PPU /załącznik nr 1a do SWZ (składany wraz z ofertą)*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**I. Dostawa samochodu typu VAN z silnikiem benzynowym i dodatkowym wyposażeniem:**

1. **Ogólne**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Jest fabrycznie nowy, nie był poddawany jakimkolwiek naprawom, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku oraz spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 988 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy min. CEE EURO 6,2 w zakresie emisji spalin obowiązującą na dzień dostawy pojazdów.  Zamawiający za pojazd nowy uznaje zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - art. 2 pkt 62) nowy pojazd – pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. | Spełnia/nie spełnia[[1]](#footnote-1) |
| Jest przystosowany do:   * eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, * jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych, * przechowywania na wolnym powietrzu, * mycia w myjniach automatycznych szczotkowych. | Spełnia/nie spełnia[[2]](#footnote-2) |
| Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.). | Spełnia/nie spełnia[[3]](#footnote-3) |
| Ma wykonany przegląd zerowy (potwierdzenie w dokumentacji pojazdu Wykonawca przedstawi w fazie odbioru pojazdu). | Spełnia/nie spełnia[[4]](#footnote-4) |

1. **Nadwozie**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Pojazd homologowany wg kategorii N1, 4 lub 5 drzwiowy – tylne podwójne drzwi lub (klapa) podnoszone do góry, do przewozu 2 osób (kierowca, jeden pasażer) zmawiający dopuszcza auto do przewozu 3 osób (kierowca, dwóch pasażerów) w tylnej części pojazdu powierzchnia bagażowa, o rodzaju nadwozia: osobowy/ ciężarowy VAN o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu; o DMC do 3,5 t.; | Spełnia/nie spełnia[[5]](#footnote-5) |
| Kolor: odcienie białego lub żółtego lub czerwonego | Kolor: |
| rozstaw osi: **nie mniejszy niż 2489 mm** | Spełnia/nie spełnia[[6]](#footnote-6) |
| długość całkowita pojazdu: **nie mniejsza niż 4075 mm** (bez haka holowniczego) zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu; | Spełnia/nie spełnia[[7]](#footnote-7) |
| szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): **nie mniejsza niż 1760 mm** - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu; | Spełnia/nie spełnia[[8]](#footnote-8) |
| wysokość całkowita pojazdu: **nie mniejsza niż 1600 mm** zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | Spełnia/nie spełnia[[9]](#footnote-9) |
| Relingi lub belki dachowe umożliwiające montaż dodatkowych akcesoriów | Spełnia/nie spełnia[[10]](#footnote-10) |
| Bagażnik dachowy przystosowany do przewożenia drabiny i długich przedmiotów | Spełnia/nie spełnia[[11]](#footnote-11) |
| Drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony. | Spełnia/nie spełnia[[12]](#footnote-12) |
| Hak holowniczy stały lub demontowany (z gniazdem elektrycznym 13 pinowym) | Spełnia/nie spełnia[[13]](#footnote-13) |

1. **Rok produkcji**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Wyprodukowany nie wcześniej niż **w 2022 r**., fabrycznie nowy. | Spełnia/nie spełnia[[14]](#footnote-14) |

1. **Parametry**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| moc silnika **nie mniejsza niż 130 KM**; | Spełnia/nie spełnia[[15]](#footnote-15) |
| rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa | Spełnia/nie spełnia[[16]](#footnote-16) |
| norma emisji spalin – EURO 6,2 – obowiązująca na dzień dostawy pojazdów. | Spełnia/nie spełnia[[17]](#footnote-17) |
| Maksymalny moment obrotowy minimum 200 Nm. | Spełnia/nie spełnia[[18]](#footnote-18) |
| Ilość cylindrów: minimum 4 | Spełnia/nie spełnia[[19]](#footnote-19) |

1. **Układy**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Napędowy:   * napęd na przednią oś; * manualna skrzynia biegów; * minimum 6 biegów + wsteczny. | Spełnia/nie spełnia[[20]](#footnote-20) |
| Kierowania:   * układ kierownicy ze wspomaganiem; * kierownica z lewej strony; * regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej). | Spełnia/nie spełnia[[21]](#footnote-21) |

1. **Systemy podnoszące bezpieczeństwo**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu; | Spełnia/nie spełnia[[22]](#footnote-22) |
| system wspomagania hamowania awaryjnego; | Spełnia/nie spełnia[[23]](#footnote-23) |
| system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu; | Spełnia/nie spełnia[[24]](#footnote-24) |
| poduszki powietrzne przednie dla I-go rzędu siedzeń (kierowca i pasażer); | Spełnia/nie spełnia[[25]](#footnote-25) |
| trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. | Spełnia/nie spełnia[[26]](#footnote-26) |

1. **Wyposażenie**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne (zewnętrzne); | Spełnia/nie spełnia[[27]](#footnote-27) |
| elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich; | Spełnia/nie spełnia[[28]](#footnote-28) |
| światła do jazdy dziennej; | Spełnia/nie spełnia[[29]](#footnote-29) |
| oświetlenie części pasażerskiej z przodu; | Spełnia/nie spełnia[[30]](#footnote-30) |
| klimatyzacja manualna lub automatyczna montowana fabrycznie; | Spełnia/nie spełnia[[31]](#footnote-31) |
| centralny zamek sterowany pilotem; | Spełnia/nie spełnia[[32]](#footnote-32) |
| dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnych zamkiem i alarmem; | Spełnia/nie spełnia[[33]](#footnote-33) |
| komplet dywaników gumowych dla I-go | Spełnia/nie spełnia[[34]](#footnote-34) |
| zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w min. 2 głośniki z funkcja: USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth i antenę samochodową; | Spełnia/nie spełnia[[35]](#footnote-35) |
| czujniki parkowania min. z tyłu pojazdu /i kamera cofania; | Spełnia/nie spełnia[[36]](#footnote-36) |
| Immobilizer | Spełnia/nie spełnia[[37]](#footnote-37) |
| fotele przednie wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości; | Spełnia/nie spełnia[[38]](#footnote-38) |
| fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości; | Spełnia/nie spełnia[[39]](#footnote-39) |
| tapicerka siedzeń materiałowa. Materiały obiciowe oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości; | Spełnia/nie spełnia[[40]](#footnote-40) |
| minimum 1 gniazdo 12V umieszczone w przedniej części pojazdu o prądzie obciążenia minimum 10A. Zamawiający dopuszcza również samochód wyposażony w gniazdo USB, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) – z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne); | Spełnia/nie spełnia[[41]](#footnote-41) |
| apteczka typu samochodowego z wkładem zawierającym m.in.:   * instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.; * bandaż zwykły (2 różne rozmiary) – po 1 szt. danego rozmiaru; * opaska elastyczna z zapinką – 1 szt.; * gaza jałowa – 1 szt.; * koc ratunkowy – 1 szt.; * chusta trójkątna – 1 szt.; * plaster z opatrunkiem do cięcia (opakowanie)– 1 szt.; * plaster zwykły na szpuli/rolce – 1 szt.; * rękawiczki gumowe (2 różne rozmiary) – po 2 szt. danego rozmiaru; * maseczka do sztucznego oddychania metodą usta-usta – 1 szt.; * agrafka – 4 szt.; * nożyczki – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia[[42]](#footnote-42) |
| gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP; | Spełnia/nie spełnia[[43]](#footnote-43) |
| trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację; | Spełnia/nie spełnia[[44]](#footnote-44) |
| inne niewymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym; | Spełnia/nie spełnia[[45]](#footnote-45) |
| zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół); | Spełnia/nie spełnia[[46]](#footnote-46) |
| pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą identyczną jak podstawowe zamontowane na samochodzie zgodnie ze specyfikacją. | Spełnia/nie spełnia[[47]](#footnote-47) |
| Ogrzewanie postojowe z możliwością uruchomienia z pilota | Spełnia/nie spełnia[[48]](#footnote-48) |
| Obręcze kół w rozmiarze minimum 16” z oponami wielosezonowymi dedykowane parametrami zgodnie z zaleceniami producenta nie starsze niż 6 miesięcy. | Spełnia/nie spełnia[[49]](#footnote-49) |

1. **Przestrzeń Ładunkowa**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| - długość przedziału ładunkowego minimum 1800 mm  - wysokość minimum: 1110 mm.  - pojemność ładunkowa maksymalna: minimum 3m3  - przegroda pomiędzy przestrzenią ładunkową a siedzeniami.  - oświetlenie w przedziale ładunkowym.  - punkty mocujące w podłodze/ścianach bocznych umożliwiające przymocowanie ładunku  - podłoga w przestrzeni ładunkowej wyłożona wykładziną gumową lub sklejką drewnianą  - ładowność do: minimum 600 kg | Spełnia/nie spełnia[[50]](#footnote-50) |

1. **Wymagania dot. gwarancji**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Gwarancja:   * minimum 24 miesiące lub przebieg minimum 100 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi) – na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę; * minimum 60 miesięcy bez limitu kilometrów – na perforację karoserii; * minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów – na powłokę lakierniczą podwozia; * minimum 24 miesiące – na pozostałe wyposażenie samochodu; * okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu przez osobę upoważnioną do odbioru samochodu ze strony Zamawiającego. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych; | Spełnia/nie spełnia[[51]](#footnote-51) |
| serwisy gwarancyjne na terenie całego kraju. | Spełnia/nie spełnia[[52]](#footnote-52) |
| Pakiet przeglądów na minimum 36 miesięcy, zawierający:  - obowiązkowe przeglądy okresowe zgodne z zaleceniami producenta wraz z materiałami eksploatacyjnymi wykonywane w Autoryzowanych Serwisach  - materiały eksploatacyjne – oryginalny olej, filtr oleju, filtr przeciwpyłkowy, filtr paliwa, filtr powietrza, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, świece zapłonowe, | Spełnia/nie spełnia[[53]](#footnote-53) |
| Autoryzowany serwis musi znajdować się w odległości nie większej niż 210 km od siedziby zamawiającego | Spełnia/nie spełnia[[54]](#footnote-54) |

1. **Wyposażenie dodatkowe**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| belka ostrzegawcza led:  - kolor światła pomarańczowy  - homologacją E9 R65 / E9 10R  - długość minimum: 800 mm  - sposób montażu: podstawa magnetyczna lub przykręcona do relingów/belek w sposób nieutrudniający montaż dodatkowych akcesoriów  - tryby świecenia: zmienne tryby świecenia  - podłączenie poprzez specjalne złącze zapewniające szczelne przeprowadzenie kabli zasilająco-sterujących. | Spełnia/nie spełnia[[55]](#footnote-55) |

1. **Dokumenty**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Wykonawca musi dostarczyć wraz z każdym pojazdem:   * homologacje umożliwiające dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami; | Spełnia/nie spełnia[[56]](#footnote-56) |
| * książki gwarancyjne wraz z listą ASO – w języku polskim; | Spełnia/nie spełnia[[57]](#footnote-57) |
| * książki serwisowe samochodów. W przypadku, gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu; | Spełnia/nie spełnia[[58]](#footnote-58) |
| * instrukcje obsługi samochodów w języku polskim; | Spełnia/nie spełnia[[59]](#footnote-59) |
| * wykaz wyposażenia; | Spełnia/nie spełnia[[60]](#footnote-60) |
| * co najmniej po dwa komplety kluczyków/kart; | Spełnia/nie spełnia[[61]](#footnote-61) |
| * dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy; | Spełnia/nie spełnia[[62]](#footnote-62) |
| * wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu; | Spełnia/nie spełnia[[63]](#footnote-63) |
| * inne wymagane prawem dokumenty. | Spełnia/nie spełnia[[64]](#footnote-64) |

1. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-1)
2. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-2)
3. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-3)
4. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-4)
5. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-5)
6. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-6)
7. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-7)
8. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-8)
9. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-9)
10. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-10)
11. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-11)
12. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-12)
13. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-13)
14. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-14)
15. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-15)
16. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-16)
17. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-17)
18. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-18)
19. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-19)
20. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-20)
21. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-21)
22. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-22)
23. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-23)
24. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-24)
25. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-25)
26. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-26)
27. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-27)
28. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-28)
29. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-29)
30. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-30)
31. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-31)
32. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-32)
33. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-33)
34. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-34)
35. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-35)
36. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-36)
37. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-37)
38. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-38)
39. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-39)
40. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-40)
41. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-41)
42. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-42)
43. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-43)
44. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-44)
45. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-45)
46. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-46)
47. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-47)
48. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-48)
49. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-49)
50. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-50)
51. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-51)
52. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-52)
53. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-53)
54. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-54)
55. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-55)
56. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-56)
57. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-57)
58. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-58)
59. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-59)
60. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-60)
61. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-61)
62. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-62)
63. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-63)
64. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-64)