Świnoujście, dnia 16.01.2024 r.

znak sprawy: WIZ.271.2.1.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dot. ,,Wykonanie zabezpieczenia dla 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 594 cm mierzonym na wys. 130 cm poprzez zamontowanie 1 szt. stalowego odciągu, 2 szt. wiązań typu Cobra 4 T w koronie drzewa oraz siatki drobnooczkowej na pniu a także wykonanie ogrodzenia wygraniczającego teren wokół przedmiotowego drzewa na skarpie oraz wykonanie dwóch wiązań elastycznych typu Cobra 2T dla 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały na obszarze działki ewidencyjnej numer 57 obręb 6 w Parku im. Chopina w Świnoujściu”**

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl), astankiewicz@um.swinoujście.pl, tel. 91 3212770.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - formularz oferty;

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis prac;

Załącznik nr 3 - Ekspertyza dendrologiczna dla 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy z sierpnia 2019 r. Pracowni Przyrodniczej Sosenka; pkt 7. (Zalecenia i wnioski)

tylko pkt. 3) i ryc. 4

pkt. 5) i ryc. 5 i ryc. 6

pkt. 6)

Załącznik nr 4 - Rys. nr 1 Projekt odciągu (Ekspertyza dendrologiczna z sierpnia 2019 r. Pracowni Przyrodniczej Sosenka)

Załącznik nr 5 - Rys nr 2 Projekt odciągu (Ekspertyza dendrologiczna z sierpnia 2019 r. Pracowni Przyrodniczej Sosenka)

Załącznik nr 6 - mapy z lokalizacją drzew;

Załącznik nr 7 – uzupełniająca dokumentacja określająca zasięg ogrodzenia drzewa;

Załącznik nr 8 – Aktualizacja ekspertyzy dendrologicznej dla 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy z sierpnia 2023 r. Pracowni Przyrodniczej Sosenka (Zalecenia i wnioski)

tylko pkt b

Załącznik nr 9 - Ekspertyza dendrologiczna dla 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały z kwietnia 2022 r. Pracowni Przyrodniczej Sosenka (Zalecenia i wnioski)

Tylko pkt 3)

Załącznik nr 10 schemat montażu wiązania elastycznego dla kasztanowca białego

1. Kryteria oceny ofert:
2. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
3. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
4. Data realizacji zamówienia:

do 17.05.2024 r.

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych.

Okres gwarancji *(jeżeli dotyczy):*

1. Forma oferty. Sposób składania oferty:
2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
3. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
4. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl)
5. termin złożenia oferty: do dnia 23.01.2024 r. godz. 12.00;
6. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

f)    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

(maksymalnie 3 zadania);

    g)    Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od realizacji części zamówienia.

 8.   Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 23.01.2024 r., godz. 12.30, w pok. nr 1.4,

       ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.

9.    Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo    wystawionej FV.

1. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

………………………………………

podpis i pieczątka

sporządził: kierownika komórki organizacyjnej

………………….………………………..

imię i nazwisko pracownik

**OFERTA**

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: ....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.1.2024 z dnia …………………r. oferuję wykonanie całości zamówienia:

**dot. ,,Wykonanie zabezpieczenia dla 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 594 cm mierzonym na wys. 130 cm poprzez zamontowanie 1 szt. stalowego odciągu, 2 szt. wiązań typu Cobra 4 T w koronie drzewa oraz siatki drobnooczkowej na pniu a także wykonanie ogrodzenia wygraniczającego teren wokół przedmiotowego drzewa na skarpie oraz wykonanie dwóch wiązań elastycznych typu Cobra 2T dla 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały na obszarze działki ewidencyjnej numer 57 obręb 6 w Parku im. Chopina w Świnoujściu”**

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. Oferuję wykonanie części A zamówienia:

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. Oferuję wykonanie części B zamówienia:

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. Pozostałe kryteria oceny ofert *(jeżeli dotyczy):*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Potwierdzam:
4. realizację przedmiotu zamówienia do dnia ……………r.,
5. udzielam gwarancji na okres *(jeżeli dotyczy)* ……………………………………
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………..……………

miejscowość, dnia

……………...........………………………

podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

……………...........………………………

pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego WIZ.271.2. 1.2024

Szczegółowy opis prac:

**Część A\***

Montaż ogrodzenia drewnianego - płot myśliwski– z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,2 m wykonanych z drewnianych (materiał: modrzew) półwałków o średnicy 5,5 cm, fazowane wykończenie półwałków z jednej strony, drewno impregnowane bejcą w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, zabezpieczającą przed warunkami atmosferycznymi i szkodnikami drewna z zastosowaniem słupów montażowych z metalowymi kotwami ocynkowanymi.

– długość ogrodzenia: około 85,00 mb + 1 furtka ogrodzeniowa szerokości 1,10 m w świetle ościeży , w tym samym systemie co ogrodzenie.

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez słupki , aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.


Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie robót ogrodzeniowych.


**Część B\***

Zamontowanie stalowego odciągu, dwóch wiązań typu Cobra 4T w koronie drzewa oraz siatki drobnooczkowej na pniu zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5;

oraz dla 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy oraz dwóch wiązań elastycznych typu Cobra 2T dla 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały.

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego WIZ.271.2. 1.2024

Ekspertyza dendrologiczna z sierpnia 2019 r.  Pracownia Przyrodnicza Sosenka



Ekspertyza dendrologiczna z kwietnia  2022 r.  Pracownia Przyrodnicza Sosenka

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)